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		.7 - .75				0.725		0
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		1.0 -				1.025		0

		Total:		100				91.8

		Average:						0.918

		S.D.:						16.0999265727

		Diameter (mm)		Frequency

		.2 - .25		1		0.225		0.225

		.25 - .3		1		0.275		0.275

		.3 - .35		2		0.325		0.65

		.35 - .4		11		0.375		4.125

		.4 - .45		26		0.425		11.05

		.45 - .5		38		0.475		18.05

		.5 - .55		15		0.525		7.875

		.55 - .6		6		0.575		3.45

		.6 - .65		1		0.625		0.625

		.65 - .7				0.675		0

		.7 - .75				0.725		0

		.75 - .8				0.775		0

		.8 - .85				0.825		0

		.85 - .9				0.875		0

		.9 - .95				0.925		0

		.95 - 1.0				0.975		0

		1.0 -				1.025		0

		Total:		101				46.325

		Average:						0.4586633663

		S.D.:						4.9609856276

		Diameter (mm)		Frequency

		.2 - .25				0.225		0

		.25 - .3				0.275		0

		.3 - .35				0.325		0

		.35 - .4				0.375		0

		.4 - .45				0.425		0

		.45 - .5				0.475		0

		.5 - .55				0.525		0

		.55 - .6				0.575		0

		.6 - .65				0.625		0

		.65 - .7				0.675		0

		.7 - .75				0.725		0

		.75 - .8				0.775		0

		.8 - .85		1		0.825		0.825

		.85 - .9		35		0.875		30.625

		.9 - .95		57		0.925		52.725

		.95 - 1.0		8		0.975		7.8

		1.0 -		1		1.025		1.025

		Total:		102				93

		Average:						0.9117647059

		S.D.:						13.9141296405

		Diameter (mm)		Frequency

		.2 - .25				0.225		0

		.25 - .3				0.275		0

		.3 - .35				0.325		0

		.35 - .4				0.375		0

		.4 - .45				0.425		0

		.45 - .5				0.475		0

		.5 - .55				0.525		0

		.55 - .6				0.575		0

		.6 - .65				0.625		0

		.65 - .7				0.675		0

		.7 - .75				0.725		0

		.75 - .8				0.775		0

		.8 - .85				0.825		0

		.85 - .9		21		0.875		18.375

		.9 - .95		81		0.925		74.925

		.95 - 1.0				0.975		0

		1.0 -				1.025		0

		Total:		102				93.3

		Average:						0.9147058824

		S.D.:						17.9199182694

		Diameter (mm)		Frequency

		.2 - .25				0.225		0

		.25 - .3				0.275		0

		.3 - .35				0.325		0

		.35 - .4				0.375		0

		.4 - .45				0.425		0

		.45 - .5				0.475		0

		.5 - .55				0.525		0

		.55 - .6				0.575		0

		.6 - .65				0.625		0

		.65 - .7				0.675		0

		.7 - .75				0.725		0

		.75 - .8				0.775		0

		.8 - .85				0.825		0

		.85 - .9		65		0.875		56.875

		.9 - .95		37		0.925		34.225

		.95 - 1.0				0.975		0

		1.0 -				1.025		0

		Total:		102				91.1

		Average:						0.8931372549

		S.D.:						15.2175631346

		Diameter (mm)		Frequency

		.2 - .25				0.225		0

		.25 - .3				0.275		0

		.3 - .35				0.325		0

		.35 - .4				0.375		0

		.4 - .45				0.425		0

		.45 - .5				0.475		0

		.5 - .55				0.525		0

		.55 - .6				0.575		0

		.6 - .65				0.625		0

		.65 - .7				0.675		0

		.7 - .75				0.725		0

		.75 - .8				0.775		0

		.8 - .85		3		0.825		2.475

		.85 - .9		48		0.875		42

		.9 - .95		43		0.925		39.775

		.95 - 1.0		6		0.975		5.85

		1.0 -				1.025		0

		Total:		100				90.1

		Average:						0.901

		S.D.:						13.1219279526





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Egg diameter (mm)

Frequency

Seawater and 5% formalin day 0



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Egg diameter (mm)

Frequency

Seawater and 5% formalin day 46



		.2 - .25

		.25 - .3

		.3 - .35

		.35 - .4

		.4 - .45

		.45 - .5

		.5 - .55

		.55 - .6

		.6 - .65

		.65 - .7

		.7 - .75

		.75 - .8

		.8 - .85

		.85 - .9

		.9 - .95

		.95 - 1.0

		1.0 -



Egg Diameters (mm)

Frequency

4/3/03, O-155

1

1

2

11

26

38

15

6

1



		.2 - .25

		.25 - .3

		.3 - .35

		.35 - .4

		.4 - .45

		.45 - .5

		.5 - .55

		.55 - .6

		.6 - .65

		.65 - .7

		.7 - .75

		.75 - .8

		.8 - .85

		.85 - .9

		.9 - .95

		.95 - 1.0

		1.0 -



Egg Diameters (mm)

Frequency

4/10/03, O-155

1

35

57

8

1



		0

		0

		0

		0

		0

		0



Egg diameter (mm)

Frequency

Seawater and 5% formalin day 1



		.2 - .25

		.25 - .3

		.3 - .35

		.35 - .4

		.4 - .45

		.45 - .5

		.5 - .55

		.55 - .6

		.6 - .65

		.65 - .7

		.7 - .75

		.75 - .8

		.8 - .85

		.85 - .9

		.9 - .95

		.95 - 1.0

		1.0 -



Egg Diameters (mm)

Frequency

4/13/03, O-155

65

37



		.2 - .25

		.25 - .3

		.3 - .35

		.35 - .4

		.4 - .45

		.45 - .5

		.5 - .55

		.55 - .6

		.6 - .65

		.65 - .7

		.7 - .75

		.75 - .8

		.8 - .85

		.85 - .9

		.9 - .95

		.95 - 1.0

		1.0 -



Egg Diameters (mm)

Frequency

4/14/03, O-155

3

48

43

6



		0

		0

		0

		0

		0

		0



Egg diameter (mm)

Frequency

Seawater day 0



		






_1142420842.xls
Chart1

		.75 - .8

		.8 - .85

		.85 - .9

		.9 - .95

		.95 - 1.0

		1.0 -



Egg diameter (mm)

Frequency

Seawater day 0

24

71

5



Sheet1

		Diameter (mm)		Frequency

		.2 - .25				0.225		0

		.25 - .3				0.275		0

		.3 - .35				0.325		0

		.35 - .4				0.375		0

		.4 - .45				0.425		0

		.45 - .5				0.475		0

		.5 - .55				0.525		0

		.55 - .6				0.575		0

		.6 - .65				0.625		0

		.65 - .7				0.675		0

		.7 - .75				0.725		0

		.75 - .8				0.775		0

		.8 - .85				0.825		0

		.85 - .9		24		0.875		21

		.9 - .95		71		0.925		65.675

		.95 - 1.0		5		0.975		4.875

		1.0 -				1.025		0

		Total:		100				91.55

		Average:						0.9155

		S.D.:						15.9111812059

		Diameter (mm)		Frequency

		.2 - .25				0.225		0

		.25 - .3				0.275		0

		.3 - .35				0.325		0

		.35 - .4				0.375		0

		.4 - .45				0.425		0

		.45 - .5				0.475		0

		.5 - .55				0.525		0

		.55 - .6				0.575		0

		.6 - .65				0.625		0

		.65 - .7				0.675		0

		.7 - .75				0.725		0

		.75 - .8				0.775		0

		.8 - .85				0.825		0

		.85 - .9		14		0.875		12.25

		.9 - .95		76		0.925		70.3

		.95 - 1.0		7		0.975		6.825

		1.0 -				1.025		0

		Total:		97				89.375

		Average:						0.9213917526

		S.D.:						16.6037084621

		Diameter (mm)		Frequency

		.2 - .25				0.225		0

		.25 - .3				0.275		0

		.3 - .35				0.325		0

		.35 - .4				0.375		0

		.4 - .45				0.425		0

		.45 - .5				0.475		0

		.5 - .55				0.525		0

		.55 - .6				0.575		0

		.6 - .65				0.625		0

		.65 - .7				0.675		0

		.7 - .75				0.725		0

		.75 - .8				0.775		0

		.8 - .85		1		0.825		0.825

		.85 - .9		19		0.875		16.625

		.9 - .95		73		0.925		67.525

		.95 - 1.0		7		0.975		6.825

		1.0 -				1.025		0

		Total:		100				91.8

		Average:						0.918

		S.D.:						16.0999265727

		Diameter (mm)		Frequency

		.2 - .25		1		0.225		0.225

		.25 - .3		1		0.275		0.275

		.3 - .35		2		0.325		0.65

		.35 - .4		11		0.375		4.125

		.4 - .45		26		0.425		11.05

		.45 - .5		38		0.475		18.05

		.5 - .55		15		0.525		7.875

		.55 - .6		6		0.575		3.45

		.6 - .65		1		0.625		0.625

		.65 - .7				0.675		0

		.7 - .75				0.725		0

		.75 - .8				0.775		0

		.8 - .85				0.825		0

		.85 - .9				0.875		0

		.9 - .95				0.925		0

		.95 - 1.0				0.975		0

		1.0 -				1.025		0

		Total:		101				46.325

		Average:						0.4586633663

		S.D.:						4.9609856276

		Diameter (mm)		Frequency

		.2 - .25				0.225		0

		.25 - .3				0.275		0

		.3 - .35				0.325		0

		.35 - .4				0.375		0

		.4 - .45				0.425		0

		.45 - .5				0.475		0

		.5 - .55				0.525		0

		.55 - .6				0.575		0

		.6 - .65				0.625		0

		.65 - .7				0.675		0

		.7 - .75				0.725		0

		.75 - .8				0.775		0

		.8 - .85		1		0.825		0.825

		.85 - .9		35		0.875		30.625

		.9 - .95		57		0.925		52.725

		.95 - 1.0		8		0.975		7.8

		1.0 -		1		1.025		1.025

		Total:		102				93

		Average:						0.9117647059

		S.D.:						13.9141296405

		Diameter (mm)		Frequency

		.2 - .25				0.225		0

		.25 - .3				0.275		0

		.3 - .35				0.325		0

		.35 - .4				0.375		0

		.4 - .45				0.425		0

		.45 - .5				0.475		0

		.5 - .55				0.525		0

		.55 - .6				0.575		0

		.6 - .65				0.625		0

		.65 - .7				0.675		0

		.7 - .75				0.725		0

		.75 - .8				0.775		0

		.8 - .85				0.825		0

		.85 - .9		21		0.875		18.375

		.9 - .95		81		0.925		74.925

		.95 - 1.0				0.975		0

		1.0 -				1.025		0

		Total:		102				93.3

		Average:						0.9147058824

		S.D.:						17.9199182694

		Diameter (mm)		Frequency

		.2 - .25				0.225		0

		.25 - .3				0.275		0

		.3 - .35				0.325		0

		.35 - .4				0.375		0

		.4 - .45				0.425		0

		.45 - .5				0.475		0

		.5 - .55				0.525		0

		.55 - .6				0.575		0

		.6 - .65				0.625		0

		.65 - .7				0.675		0

		.7 - .75				0.725		0

		.75 - .8				0.775		0

		.8 - .85				0.825		0

		.85 - .9		65		0.875		56.875

		.9 - .95		37		0.925		34.225

		.95 - 1.0				0.975		0

		1.0 -				1.025		0

		Total:		102				91.1

		Average:						0.8931372549

		S.D.:						15.2175631346

		Diameter (mm)		Frequency

		.2 - .25				0.225		0

		.25 - .3				0.275		0

		.3 - .35				0.325		0

		.35 - .4				0.375		0

		.4 - .45				0.425		0

		.45 - .5				0.475		0

		.5 - .55				0.525		0

		.55 - .6				0.575		0

		.6 - .65				0.625		0

		.65 - .7				0.675		0

		.7 - .75				0.725		0

		.75 - .8				0.775		0

		.8 - .85		3		0.825		2.475

		.85 - .9		48		0.875		42

		.9 - .95		43		0.925		39.775

		.95 - 1.0		6		0.975		5.85

		1.0 -				1.025		0

		Total:		100				90.1

		Average:						0.901

		S.D.:						13.1219279526





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Egg diameter (mm)

Frequency

Seawater and 5% formalin day 0



Sheet2

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Egg diameter (mm)

Frequency

Seawater and 5% formalin day 46



		.2 - .25

		.25 - .3

		.3 - .35

		.35 - .4

		.4 - .45

		.45 - .5

		.5 - .55

		.55 - .6

		.6 - .65

		.65 - .7

		.7 - .75

		.75 - .8

		.8 - .85

		.85 - .9

		.9 - .95

		.95 - 1.0

		1.0 -



Egg Diameters (mm)

Frequency

4/3/03, O-155

1

1

2

11

26

38

15

6

1



		.2 - .25

		.25 - .3

		.3 - .35

		.35 - .4

		.4 - .45

		.45 - .5

		.5 - .55

		.55 - .6

		.6 - .65

		.65 - .7

		.7 - .75

		.75 - .8

		.8 - .85

		.85 - .9

		.9 - .95

		.95 - 1.0

		1.0 -



Egg Diameters (mm)

Frequency

4/10/03, O-155

1

35

57

8

1



		0

		0

		0

		0

		0

		0



Egg diameter (mm)

Frequency

Seawater and 5% formalin day 1



		.2 - .25

		.25 - .3

		.3 - .35

		.35 - .4

		.4 - .45

		.45 - .5

		.5 - .55

		.55 - .6

		.6 - .65

		.65 - .7

		.7 - .75

		.75 - .8

		.8 - .85

		.85 - .9

		.9 - .95

		.95 - 1.0

		1.0 -



Egg Diameters (mm)

Frequency

4/13/03, O-155

65

37



		.2 - .25

		.25 - .3

		.3 - .35

		.35 - .4

		.4 - .45

		.45 - .5

		.5 - .55

		.55 - .6

		.6 - .65

		.65 - .7

		.7 - .75

		.75 - .8

		.8 - .85

		.85 - .9

		.9 - .95

		.95 - 1.0

		1.0 -



Egg Diameters (mm)

Frequency

4/14/03, O-155

3

48

43

6



		0

		0

		0

		0

		0

		0



Diameter (mm)

Frequency

Seawater day 0



		






